№№ | Извещение | Группа | Ademco | ЛАРС | Речевое | SMS латиница | SMS кириллица, транслит
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Тестовое извещение | Тестовые извещения | 1602 | 00 | - | TEST OXPAHA | TECT OXPAHA (TECT OXPAHA)
1 | Снятие хозорганом | Извещения взятия, снятия | 1401 | 50 | снят_с_охраны | DISARMED | СНЯТ (SNYAT)
2 | Взятие хозорганом | Извещения взятия, снятия | 3401 | 40 | взят_под_охрану | ARMED | ВЗЯТ (VZYAT)
3 | Удаленное снятие хозорганом | Извещения взятия, снятия | 1407 | 50 | удаленно снят_с_охраны | RDISARMED | УД.СНЯТ (UD.SNYAT)
4 | Удаленное взятие хозорганом | Извещения взятия, снятия | 3407 | 40 | удаленно взят_под_охрану | RARMED | УД.ВЗЯТ (UD.VZYAT)
5 | Автоматическое взятие | Извещения взятия, снятия | 3403 | 40 | автоматически взят_под_охрану | AUTO ARMED | АВТОМ.ВЗЯТ (AVTOM.VZYAT)
6 | Не взятие автоматически под охрану | Извещения взятия, снятия | 1455 | 60 | не взят_под_охрану автоматически | FAULT AUTOARM | НЕ ВЗЯТ АВТОМ. (NE VZYAT AVTOM.)
7 | Не взятие под охрану | Извещения взятия, снятия | 1454 | 60 | не взят_под_охрану | FAULT | НЕ ВЗЯТ (NE VZYAT)
8 | Тревога в тревожном шлейфе (тихая тревога) | Тревоги, снятие под принуждением | 1122 | 30 | тревога | PANIC | ТРЕВОГА В ТРЕВОЖНОМ (TREVOGA V TREVOZHNOM)
9 | Отмена тихой тревоги | Отмены тревог | 3122 | 70 | отмена тревоги | PANIC CANCEL | ТРЕВОГА В ТРЕВОЖНОМ OTMEHA (TREVOGA V TREVOZHNOM OTMEHA)
10 | Тревога в ШС | Тревоги, снятие под принуждением | 1132 | 30 | тревога | ALARM | ТРЕВОГА (TREVOGA)
11 | Отмена тревоги | Отмены тревог | 3132 | 70 | отмена тревоги | ALARM CANCEL | ТРЕВОГА OTMEHA (TREVOGA OTMEHA)
12 | Тревожная кнопка | Тревоги, снятие под принуждением | 1120 | 30 | трев_кнопка | PANIC ALARM | ТРЕВ.КНОПКА (TREV.KNOPKA)
13 | Отмена тревожной кнопки | Отмены тревог | 3120 | 70 | отмена трев_кнопки | PANIC ALARM CANCEL | ТРЕВ.КНОПКА OTMEHA (TREV.KNOPKA OTMEHA)
14 | Снятие под принуждением | Тревоги, снятие под принуждением | 1121 | AD | - | DURESS | СНЯТ ПРИНУЖДЕНИЕ (SNYAT PRINUZHDENIE)
15 | Тревога во входной зоне | Тревоги проникновения (сработки) | 1134 | 80 | тревога входа | ENTRY ALARM | СРАБОТКА ВХОД (SRABOTKA VKHOD)
16 | Отмена тревоги во входной зоне | Тревоги проникновения (сработки) | 3134 | D0 | отмена тревоги входа | ENTRY ALARM CANCEL | СРАБОТКА ВХОД OTMEHA (SRABOTKA VKHOD OTMEHA)
17 | Пожарная тревога | Пожарные тревоги | 1110 | 30 | пожарная тревога | FIRE | ПОЖАР (POZHAR)
18 | Отмена пожарной тревоги | Отмены пожарных тревог | 3110 | 70 | отмена пожарной тревоги | FIRE CANCEL | ПОЖАР OTMEHA (POZHAR OTMEHA)
19 | Вероятная пожарная тревога | Пожарные тревоги | 1118 | 00 | вероятная пожарная тревога | NEAR ALARM | ВЕР.ПОЖ.ТРЕВОГА (VER.POZH.TREVOGA)
20 | Отмена вероятной пожарной тревоги | Отмены пожарных тревог | 3118 | 10 | отмена вероятной пожарной тревоги | NEAR ALARM CANCEL | ВЕР.ПОЖ.ТРЕВОГА OTMEHA (VER.POZH.TREVOGA OTMEHA)
21 | Пожарный шлейф неисправен (Обрыв или КЗ) | Неисправности шлейфов, извещателей | 1373 | 20 | неисправность пожарной | TROUBLE | ПОЖ.ШЛЕЙФ НЕИСПР. (POZH.SHLEJJF NEISPR.)
22 | Отмена неисправности пожарного шлейфа | Неисправности шлейфов, извещателей | 3373 | 90 | отмена неисправности пожарной | TROUBLE CANCEL | ПОЖ.ШЛЕЙФ ИСПРАВЕН (POZH.SHLEJJF ISPRAVEN)
23 | Перемежающаяся неисправность (Блокировка шлейфа после 3-х тревог) | Неисправности шлейфов, извещателей | 1377 | E0 | неисправность | SWINGER TROUBLE | ПЕРЕМЕЖ.НЕИСПР. (PEREMEZH.NEISPR.)
24 | Отмена перемежающейся неисправности (Отмена блокировки шлейфа после 3-х тревог) | Неисправности шлейфов, извещателей | 3377 | F0 | отмена неисправности | SWINGER TROUBLE CANCEL | ПЕРЕМЕЖ.НЕИСПР.OTMEHA (PEREMEZH.NEISPR.OTMEHA)
25 | Неисправность цепи оповещения | Неисправности шлейфов, извещателей | 1327 | AE | - | NOTIFIER TROUBLE | НЕИСПР.ОПОВЕЩАТЕЛЯ (NEISPR.OPOVESHATELYA)
26 | Отмена неисправности цепи оповещения | Неисправности шлейфов, извещателей | 3327 | AF | - | NOTIFIER TROUBLE CANCEL | НЕИСПР.ОПОВЕЩАТЕЛЯ OTMEHA (NEISPR.OPOVESHATELYA OTMEHA)
27 | Неисправность извещателя | Неисправности шлейфов, извещателей | 1389 | - | неисправность | SENSOR TROUBLE | НЕИСПР.ИЗВЕЩ. (NEISPR.IZVESH.)
28 | Отмена неисправности извещателя | Неисправности шлейфов, извещателей | 3389 | - | отмена неисправности | SENSOR TROUBLE CANCEL | НЕИСПР.ИЗВЕЩ.OTMEHA (NEISPR.IZVESH.OTMEHA)
29 | Извещатель не обнаружен (обрыв адресной шины) | Неисправности шлейфов, извещателей | 1380 | - | Как у 27 | NO SENSOR | НЕТ ИЗВЕЩ. (NET IZVESH.)
30 | Извещатель обнаружен (восстановлена связь) | Неисправности шлейфов, извещателей | 3380 | - | Как у 28 | NO SENSOR CANCEL | НЕТ ИЗВЕЩ.OTMEHA (NET IZVESH.OTMEHA)
31 | Потеря связи с радиоизвещателем | Неисправности шлейфов, извещателей | 1381 | - | Как у 27 | NO RF SENSOR | НЕТ РАДИОИЗВЕЩ. (NET RADIOIZVESH.)
32 | Восстановление связи с радиоизвещателем | Неисправности шлейфов, извещателей | 3381 | - | Как у 28 | NO RF SENSOR CANCEL | НЕТ РАДИОИЗВЕЩ.OTMEHA (NET RADIOIZVESH.OTMEHA)
33 | Срочное техобслуживание (извещатель загрязнен) | Неисправности шлейфов, извещателей | 1393 | - | Как у 27 | SERVICE REQUEST | СРОЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖ. (SROCHNOE TEKHOBSLUZH.)
34 | Отмена срочного техобслуживания | Неисправности шлейфов, извещателей | 3393 | - | Как у 28 | SERVICE REQUEST CANCEL | СРОЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖ.OTMEHA (SROCHNOE TEKHOBSLUZH.OTMEHA)
35 | Низкая температура в месте установки извещателя | Неисправности шлейфов, извещателей | 1159 | - | Как у 27 | LOW SENSOR TEMP | НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗВЕЩ. (NIZKAYA TEMPERATURA IZVESH.)
36 | Нормальная температура в месте установки извещателя | Неисправности шлейфов, извещателей | 3159 | - | Как у 28 | LOW SENSOR TEMP CANCEL | НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗВЕЩ.OTMEHA (NIZKAYA TEMPERATURA IZVESH.OTMEHA)
37 | Обход зоны/извещателя | Обходы зон | 1570 | - | - | ZONE BYPASS | ОБХОД ЗОНЫ (OBKHOD ZONY')
38 | Отмена обхода зоны/извещателя | Обходы зон | 3570 | - | - | ZONE UNBYPASS | ОБХОД ЗОНЫ OTMEHA (OBKHOD ZONY' OTMEHA)
39 | Обход пожарной зоны/извещателя | Обходы зон | 1571 | - | - | FIRE BYPASS | ОБХОД ПОЖ.ЗОНЫ (OBKHOD POZH.ZONY')
40 | Отмена обхода пожарной зоны/извещателя | Обходы зон | 3571 | - | - | FIRE UNBYPASS | ОБХОД ПОЖ.ЗОНЫ OTMEHA (OBKHOD POZH.ZONY' OTMEHA)
41 | Температура датчика выше установленной | Извещения температурного датчика | 1158 | - | высокая температура | HIGH TEMP | ВЫСОКАЯ ТЕМП. (VY'SOKAYA TEMP.)
42 | Температура датчика снизилась до нормы | Извещения температурного датчика | 3158 | - | температура норма | HIGH TEMP CANCEL | ВЫСОКАЯ ТЕМП.OTMEHA (VY'SOKAYA TEMP.OTMEHA)
43 | Температура датчика ниже установленной | Извещения температурного датчика | 1159 | - | низкая температура | LOW TEMP | НИЗКАЯ ТЕМП. (NIZKAYA TEMP.)
44 | Температура датчика повысилась до нормы | Извещения температурного датчика | 3159 | - | температура норма | LOW TEMP CANCEL | НИЗКАЯ ТЕМП.OTMEHA (NIZKAYA TEMP.OTMEHA)
45 | Температурный датчик не обнаружен | Извещения температурного датчика | 1147 | - | - | SENSOR FAILURE | ДАТЧИК НЕ ОБНАРУЖЕН (DATCHIK NE OBNARUZHEN)
46 | Температурный датчик обнаружен | Извещения температурного датчика | 3147 | - | - | SENSOR FAILURE CANCEL | ДАТЧИК ОБНАРУЖЕН (DATCHIK OBNARUZHEN)
47 | Отметка наряда | Отметка наряда | 1999 | C0 | - | DETAIL | НАРЯД (NARYAD)
48 | Нарушение питания (напряжение РИП ниже 11 В) | Состояние источников питания | 1302 | CC | - | DC LOW | РИП < 11 В (RIP < 11 V)
49 | Питание выше нормы (напряжение РИП выше 15 В) | Состояние источников питания | 1309 | CD | - | DC HIGH | РИП > 15 В (RIP > 15 V)
50 | Восстановление питания | Состояние источников питания | 3302 | CE | - | DC OK | РИП НОРМА (RIP NORMA)
51 | Нарушение сети (более 20 секунд) | Состояние источников питания | 1301 | C4 | неисправность сети | AC LOW | НЕТ СЕТИ (NET SETI)
52 | Восстановление сети (более 20 секунд) | Состояние источников питания | 3301 | C5 | отмена неисправности сети | AC OK | ЕСТЬ СЕТЬ (EST' SET')
53 | Низкое напряжение аккумулятора | Состояние источников питания | 1302 | BD | - | BAT LOW | АКК < 10 В (AKK < 10 V)
54 | Нормальное напряжение аккумулятора | Состояние источников питания | 3302 | BE | - | BAT OK | АКК НОРМА (AKK NORMA)
55 | Аккумулятор отсутствует или неисправен | Состояние источников питания | 1311 | BF | - | BAT TROUBLE | АКК НЕИСПР (AKK NEISPR)
56 | Разряжена батарея радиодатчика | Неисправности шлейфов, извещателей | 1384 | - | - | SENSOR BAT LOW | АКК.ДАТЧИКА РАЗРЯЖЕН (AKK.DATCHIKA RAZRYAZHEN)
57 | Восстановление батареи радиодатчика | Неисправности шлейфов, извещателей | 3384 | - | - | SENSOR BAT OK | АКК.ДАТЧИКА НОРМА (AKK.DATCHIKA NORMA)
58 | Подбор кода, ключа (Кода, ключа нет в памяти ППКОП) | Вмешательства | 1461 | C1 | - | REFUSE | ЧУЖОЙ КЛЮЧ (CHUZHOJJ KLYUCH)
59 | Вскрытие корпуса (тампер) | Вмешательства | 1383 | A0 | тампер | OPEN | ВСКРЫТ КОРПУС (VSKRY'T KORPUS)
60 | Закрытие корпуса (тампер) | Вмешательства | 3383 | B0 | - | CLOSE | ЗАКРЫТ КОРПУС (ZAKRY'T KORPUS)
61 | Вскрытие датчика (саботаж) | Вмешательства | 1144 | - | - | OPEN SENSOR | ВСКРЫТ ДАТЧИК (VSKRY'T DATCHIK)
62 | Закрыт датчик | Вмешательства | 3144 | - | - | CLOSE SENSOR | ЗАКРЫТ ДАТЧИК (ZAKRY'T DATCHIK)
63 | Неисправность телефонной линии | Связь, состояние каналов связи | 1351 | C6 | - | PHONE FAULT | ТЛФ.НЕИСПР. (TLF.NEISPR.)
64 | Восстановление телефонной линии | Связь, состояние каналов связи | 3351 | C7 | - | PHONE OK | ТЛФ.НОРМА (TLF.NORMA)
65 | Неисправность GSM-модуля | Связь, состояние каналов связи | 1353 | C8 | - | GSM FAULT | GSM НЕИСПР. (GSM NEISPR.)
66 | Восстановление GSM-модуля | Связь, состояние каналов связи | 3353 | C9 | - | GSM OK | GSM НОРМА (GSM NORMA)
67 | Потеря радиосвязи | Связь, состояние каналов связи | 1355 | BA | - | RADIO FAULT | РАДИО НЕИСПР. (RADIO NEISPR.)
68 | Восстановление радиосвязи | Связь, состояние каналов связи | 3355 | BC | - | RADIO OK | РАДИО НОРМА (RADIO NORMA)
69 | Авария направления доставки | Связь, состояние направлений доставки | 1350 | CA | - | PATH FAULT | НАПР.НЕИСПР. (NAPR.NEISPR.)
70 | Восстановление направления доставки | Связь, состояние направлений доставки | 3350 | CB | - | PATH OK | НАПР.НОРМА (NAPR.NORMA)
71 | Неисправность модуля расширения | Неисправности оборудования | 1333 | - | неисправность входа | EXPANSION FAILURE | РАСШИРИТЕЛЬ НЕИСПР. (RASSHIRITEL' NEISPR.)
72 | Восстановление модуля расширения | Неисправности оборудования | 3333 | - | отмена неисправности входа | EXPANSION OK | РАСШИРИТЕЛЬ НОРМА (RASSHIRITEL' NORMA)
73 | Неверное системное время | Неисправности оборудования | 1626 | - | - | RTC FAIL | ЧАСЫ НЕИСПР. (CHASY' NEISPR.)
74 | Режим программирования | Программирование, изменение настроек | 1627 | CF | - | PROG | ПРОГ (PROG)
75 | Сброс системы (включение устройства) | Извещения обслуживания | 1305 | C2 | сброс | RESET | СБРОС (SBROS)
76 | Принудительная перезагрузка | Извещения обслуживания | 1313 | C3 | - | RESET FORCE | СБРОС ПРИНУД (SBROS PRINUD)
77 | Системное время/дата изменены | Программирование, изменение настроек | 1625 | - | - | TIME/DATE RESET | УСТ.ВРЕМЯ/ДАТУ (UST.VREMYA/DATU)
78 | Попытка доступа с неразрешенного телефона | Вмешательства | 1421 | - | - | FORBIDDEN PHONE | ТЕЛЕФОН НЕ РАЗРЕШЕН (TELEFON NE RAZRESHEN)
79 | Шлейф неисправен | Неисправности шлейфов, извещателей | 1370 | 20 | неисправность | LOOP TROUBLE | ШЛЕЙФ НЕИСПР. (SHLEJJF NEISPR.)
80 | Отмена неисправности шлейфа | Неисправности шлейфов, извещателей | 3370 | 90 | отмена неисправности | LOOP TROUBLE CANCEL | ШЛЕЙФ ИСПРАВЕН (SHLEJJF ISPRAVEN)
81 | Общая тревога | Тревоги, снятие под принуждением | 1140 | 30 | тревога | GENERAL ALARM | ОБЩАЯ ТРЕВОГА (OBSHAYA TREVOGA)
82 | Изменение настроек объектового прибора | Программирование, изменение настроек | 1306 | CF | - | PROG.CHANGE | ИЗМ.НАСТРОЕК (IZM.NASTROEK)
83 | Отключение системы. АКБ разряжен | Извещения обслуживания | 1308 | - | - | SYSTEM SHUTDOWN | ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ (PREKRASHENIE RABOTY' SISTEMY')
84 | Подключение к объектовому прибору | Извещения обслуживания | 1642 | - | Как у 1 | PROG.ACCESS | ПРОГР.ДОСТУП (PROGR.DOSTUP)
85 | Снятие мастер-кодом | Извещения взятия, снятия | 1400 | 50 | Как у 2 | MASTER DISARMED | СНЯТ ГЛАВНЫМ (SNYAT GLAVNY'M)
86 | Взятие мастер-кодом | Извещения взятия, снятия | 3400 | 40 | - | MASTER ARMED | ВЗЯТ ГЛАВНЫМ (VZYAT GLAVNY'M)

Цветом выделены тревожные извещения, автоматически переводящие клавиатуру в режим показа разделов